#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
Dma.Request0=SPI5_RX
Dma.Request1=SPI5_TX
Dma.RequestsNb=2
Dma.SPI5_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI5_RX.0.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI5_RX.0.Instance=DMA2_Stream3
Dma.SPI5_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI5_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI5_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI5_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI5_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI5_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI5_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.SPI5_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI5_TX.1.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI5_TX.1.Instance=DMA2_Stream4
Dma.SPI5_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI5_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI5_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI5_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI5_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI5_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI5_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
FREERTOS.FootprintOK=true
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configMAX_TASK_NAME_LEN,configUSE_NEWLIB_REENTRANT,FootprintOK
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,24,1024,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configMAX_TASK_NAME_LEN=32
FREERTOS.configUSE_NEWLIB_REENTRANT=1
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2S2.AudioFreq=I2S_AUDIOFREQ_96K
I2S2.ErrorAudioFreq=0.15 %
I2S2.FullDuplexMode=I2S_FULLDUPLEXMODE_ENABLE
I2S2.IPParameters=FullDuplexMode,ErrorAudioFreq,RealAudioFreq,AudioFreq,Instance,VirtualMode
I2S2.Instance=SPI$Index
I2S2.RealAudioFreq=96.153 KHz
I2S2.VirtualMode=I2S_MODE_MASTER
I2S3.AudioFreq=I2S_AUDIOFREQ_96K
I2S3.ErrorAudioFreq=-6.99 %
I2S3.FullDuplexMode=I2S_FULLDUPLEXMODE_DISABLE
I2S3.IPParameters=AudioFreq,ErrorAudioFreq,RealAudioFreq,Instance,VirtualMode,FullDuplexMode
I2S3.Instance=SPI$Index
I2S3.RealAudioFreq=89.285 KHz
I2S3.VirtualMode=I2S_MODE_MASTER
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F411VET6
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=FREERTOS
Mcu.IP10=TIM10
Mcu.IP2=I2C1
Mcu.IP3=I2S2
Mcu.IP4=I2S3
Mcu.IP5=NVIC
Mcu.IP6=RCC
Mcu.IP7=SPI1
Mcu.IP8=SPI5
Mcu.IP9=SYS
Mcu.IPNb=11
Mcu.Name=STM32F411V(C-E)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PE2
Mcu.Pin1=PE3
Mcu.Pin10=PC3
Mcu.Pin11=PA0-WKUP
Mcu.Pin12=PA4
Mcu.Pin13=PA5
Mcu.Pin14=PA6
Mcu.Pin15=PA7
Mcu.Pin16=PE9
Mcu.Pin17=PE10
Mcu.Pin18=PE11
Mcu.Pin19=PE12
Mcu.Pin2=PE4
Mcu.Pin20=PE13
Mcu.Pin21=PE14
Mcu.Pin22=PB10
Mcu.Pin23=PB12
Mcu.Pin24=PD12
Mcu.Pin25=PD13
Mcu.Pin26=PD14
Mcu.Pin27=PD15
Mcu.Pin28=PC7
Mcu.Pin29=PA9
Mcu.Pin3=PE5
Mcu.Pin30=PA10
Mcu.Pin31=PA11
Mcu.Pin32=PA12
Mcu.Pin33=PA13
Mcu.Pin34=PA14
Mcu.Pin35=PC10
Mcu.Pin36=PC12
Mcu.Pin37=PD4
Mcu.Pin38=PD5
Mcu.Pin39=PB3
Mcu.Pin4=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin40=PB6
Mcu.Pin41=PB8
Mcu.Pin42=PB9
Mcu.Pin43=PE1
Mcu.Pin44=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.Pin45=VP_SYS_VS_tim11
Mcu.Pin46=VP_TIM10_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin5=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin6=PH0 - OSC_IN
Mcu.Pin7=PH1 - OSC_OUT
Mcu.Pin8=PC0
Mcu.Pin9=PC2
Mcu.PinsNb=47
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F411VETx
MxCube.Version=6.10.0
MxDb.Version=DB.6.0.100
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false\:false
NVIC.DMA2_Stream3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream4_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:true\:false\:false\:true\:true\:true\:false
NVIC.TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM11
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_ModeDefaultEXTI
PA0-WKUP.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.Signal=GPXTI0
PA10.GPIOParameters=GPIO_Label
PA10.GPIO_Label=OTG_FS_ID
PA10.Locked=true
PA10.Signal=USB_OTG_FS_ID
PA11.GPIOParameters=GPIO_Label
PA11.GPIO_Label=OTG_FS_DM
PA11.Locked=true
PA11.Signal=USB_OTG_FS_DM
PA12.GPIOParameters=GPIO_Label
PA12.GPIO_Label=OTG_FS_DP
PA12.Locked=true
PA12.Signal=USB_OTG_FS_DP
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=SWDIO
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=SWCLK
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA4.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PA4.GPIO_Label=I2S3_WS [CS43L22_LRCK]
PA4.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PA4.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PA4.Locked=true
PA4.Mode=Half_Duplex_Master
PA4.Signal=I2S3_WS
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=SPI1_SCK [L3GD20_SC/SPC]
PA5.Locked=true
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=SPI1_MISO [L3GD20_AS0/SDO]
PA6.Locked=true
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=SPI1_MOSI [L3GD20_SDA/SDI/SDO]
PA7.Locked=true
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA9.GPIOParameters=GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=VBUS_FS
PA9.Locked=true
PA9.Signal=USB_OTG_FS_VBUS
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=CLK_IN [MP45DT02_CLK]
PB10.Locked=true
PB10.Mode=Full_Duplex_Master
PB10.Signal=I2S2_CK
PB12.Locked=true
PB12.Mode=Full_Duplex_Master
PB12.Signal=I2S2_WS
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=SWO
PB3.Locked=true
PB3.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PB3.Signal=SYS_JTDO-SWO
PB6.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Pu,GPIO_Mode
PB6.GPIO_Label=Audio_SCL [CS43L22_SCL]
PB6.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_OD
PB6.GPIO_Pu=GPIO_PULLUP
PB6.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB6.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PB6.Locked=true
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB8.Signal=S_TIM10_CH1
PB9.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Pu,GPIO_Mode
PB9.GPIO_Label=Audio_SDA [CS43L22_SDA]
PB9.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_OD
PB9.GPIO_Pu=GPIO_PULLUP
PB9.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB9.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PB9.Locked=true
PB9.Mode=I2C
PB9.Signal=I2C1_SDA
PC0.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=OTG_FS_PowerSwitchOn
PC0.Locked=true
PC0.PinState=GPIO_PIN_SET
PC0.Signal=GPIO_Output
PC10.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC10.GPIO_Label=I2S3_SCK [CS43L22_SCLK]
PC10.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PC10.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PC10.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Half_Duplex_Master
PC10.Signal=I2S3_CK
PC12.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC12.GPIO_Label=I2S3_SD [CS43L22_SDIN]
PC12.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PC12.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PC12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PC12.Locked=true
PC12.Mode=Half_Duplex_Master
PC12.Signal=I2S3_SD
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=PC14-OSC32_IN
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Mode=LSE-External-Oscillator
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=PC15-OSC32_OUT
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Mode=LSE-External-Oscillator
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PC2.Mode=Full_Duplex_Master
PC2.Signal=I2S2_ext_SD
PC3.GPIOParameters=GPIO_Label
PC3.GPIO_Label=PDM_OUT [MP45DT02_DOUT]
PC3.Locked=true
PC3.Mode=Full_Duplex_Master
PC3.Signal=I2S2_SD
PC7.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC7.GPIO_Label=I2S3_MCK [CS43L22_MCLK]
PC7.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PC7.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PC7.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PC7.Locked=true
PC7.Mode=Master_Clock_Activated
PC7.Signal=I2S3_MCK
PD12.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD12.GPIO_Label=LD4 [Green Led]
PD12.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PD12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PD12.Locked=true
PD12.Signal=GPIO_Output
PD13.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD13.GPIO_Label=LD3 [Orange Led]
PD13.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PD13.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PD13.Locked=true
PD13.Signal=GPIO_Output
PD14.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD14.GPIO_Label=LD5 [Red Led]
PD14.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PD14.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PD14.Locked=true
PD14.Signal=GPIO_Output
PD15.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD15.GPIO_Label=LD6 [Blue Led]
PD15.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PD15.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PD15.Locked=true
PD15.Signal=GPIO_Output
PD4.GPIOParameters=GPIO_Label
PD4.GPIO_Label=Audio_RST [CS43L22_RESET]
PD4.Locked=true
PD4.Signal=GPIO_Output
PD5.GPIOParameters=GPIO_Label
PD5.GPIO_Label=OTG_FS_OverCurrent
PD5.Locked=true
PD5.Signal=GPIO_Input
PE1.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE1.GPIO_Label=MEMS_INT2 [L3GD20_INT2]
PE1.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE1.Locked=true
PE1.Signal=GPXTI1
PE10.GPIOParameters=GPIO_Label
PE10.GPIO_Label=DISPLAY_DCRS
PE10.Locked=true
PE10.Signal=GPIO_Output
PE11.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PE11.GPIO_Label=DISPLAY_NSS
PE11.Locked=true
PE11.PinState=GPIO_PIN_SET
PE11.Signal=GPIO_Output
PE12.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PE12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PE12.Locked=true
PE12.Mode=Full_Duplex_Master
PE12.Signal=SPI5_SCK
PE13.Mode=Full_Duplex_Master
PE13.Signal=SPI5_MISO
PE14.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PE14.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PE14.Locked=true
PE14.Mode=Full_Duplex_Master
PE14.Signal=SPI5_MOSI
PE2.GPIOParameters=GPIO_Label
PE2.GPIO_Label=DATA_Ready [LSM303DLHC_DRDY]
PE2.Locked=true
PE2.Signal=GPIO_Input
PE3.GPIOParameters=GPIO_Label
PE3.GPIO_Label=CS_I2C/SPI [L3GD20_CS_I2C/SPI]
PE3.Locked=true
PE3.Signal=GPIO_Output
PE4.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE4.GPIO_Label=INT1 [LSM303DLHC_INT1]
PE4.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE4.Locked=true
PE4.Signal=GPXTI4
PE5.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PE5.GPIO_Label=INT2 [LSM303DLHC_INT2]
PE5.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PE5.Locked=true
PE5.Signal=GPXTI5
PE9.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PE9.GPIO_Label=DISPLAY_RESET
PE9.Locked=true
PE9.PinState=GPIO_PIN_SET
PE9.Signal=GPIO_Output
PH0\ -\ OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PH0\ -\ OSC_IN.GPIO_Label=PH0-OSC_IN
PH0\ -\ OSC_IN.Locked=true
PH0\ -\ OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0\ -\ OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1\ -\ OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PH1\ -\ OSC_OUT.GPIO_Label=PH1-OSC_OUT
PH1\ -\ OSC_OUT.Locked=true
PH1\ -\ OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1\ -\ OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F411VETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.28.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=true
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=F411VE-ILI9341.ioc
ProjectManager.ProjectName=F411VE-ILI9341
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=SPI
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,5-MX_I2S2_Init-I2S2-false-HAL-true,6-MX_I2S3_Init-I2S3-false-HAL-true,7-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,8-MX_SPI5_Init-SPI5-false-HAL-true,9-MX_TIM10_Init-TIM10-false-HAL-true
RCC.48MHZClocksFreq_Value=48000000
RCC.AHBFreq_Value=96000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4
RCC.APB1Freq_Value=24000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.APB2Freq_Value=96000000
RCC.APB2TimFreq_Value=96000000
RCC.CortexFreq_Value=96000000
RCC.EthernetFreq_Value=96000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=96000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=96000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=160000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLI2SM,PLLI2SN,PLLM,PLLP,PLLQ,PLLQCLKFreq_Value,PLLSourceVirtual,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOInputMFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=96000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLI2SM=5
RCC.PLLI2SN=200
RCC.PLLM=4
RCC.PLLP=RCC_PLLP_DIV4
RCC.PLLQ=8
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=96000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=320000000
RCC.VCOInputFreq_Value=2000000
RCC.VCOInputMFreq_Value=1600000
RCC.VCOOutputFreq_Value=384000000
RCC.VcooutputI2S=160000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SH.GPXTI4.0=GPIO_EXTI4
SH.GPXTI4.ConfNb=1
SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5
SH.GPXTI5.ConfNb=1
SH.S_TIM10_CH1.0=TIM10_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM10_CH1.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI1.CalculateBaudRate=48.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler,Mode,VirtualType,Direction
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
SPI5.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_64
SPI5.CalculateBaudRate=1.5 MBits/s
SPI5.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI5.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI5.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI5.VirtualType=VM_MASTER
TIM10.Channel=TIM_CHANNEL_1
TIM10.IPParameters=Channel
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
VP_SYS_VS_tim11.Mode=TIM11
VP_SYS_VS_tim11.Signal=SYS_VS_tim11
VP_TIM10_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM10_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM10_VS_ClockSourceINT
board=STM32F411E-DISCO
boardIOC=true
isbadioc=false
